会峰大厦旁两处停车场道闸及监控采购安装项目
澄清公告
各潜在投标人：
[bookmark: _Toc26883]现对“会峰大厦旁两处停车场道闸及监控采购安装项目”作如下修改：
[bookmark: _Toc13275]1、招标文件第四章采购需求及技术要求中注释第2条，现修改为：本项目为交钥匙项目，所有和项目相关的事项全部包含在项目中，如果需要其他配件、线材、施工以及第三方对接配合工作需要支付费用等，需要投标人全部考虑，招标人不另外支付任何费用，全部由中标人提供。如投标人使用除招标人现有大华停车平台的其他平台，投标人需按招标人提供的平台对外接口自行评估研发对接，平台相关对接、咨询等费用约8000元，需由中标人承担，对接完成后的停车平台免费给招标人使用（中标设备平台永久免费供招标人使用）。
[bookmark: _Toc19526]2、第六章投标文件格式分项报价清单表，现予以修改，见附件。
3、本项目投标文件截止时间、开标时间均修改为2026年9月10日10点00分（北京时间）
注：此通知视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请各潜在投标人及时查看下载。给各潜在投标人带来不便，敬请谅解！如因投标人不及时查看，造成后果由投标人自行承担。
 
滁州市城泊车辆服务有限公司
滁州市城投工程咨询管理有限公司
2026年9月8日


附件：
分项报价清单表
	（一）会峰大厦老车管所停车场：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（元）

	1
	监控摄像设备
	1.1/2.7，400万CMOS图像传感器； 
2.视频分辨率2560(H)* 1440(V)（1440P）@25fps； 
3.镜头视觉：水平视场角90.3° 
4.夜晚模式：支持红外夜视（50米）及全彩夜视； 
5.室外摄像头防水防尘
	台(套)
	8
	
	

	2
2
	网络硬盘录像机
	2U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：4个SATA接口
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持12×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出
	套
	1
	
	

	3
	监控硬盘
	4TB监控硬盘
	块
	1
	
	

	4
	3.5米立杆
	1.名称：监控立杆（含基础）
2.技术参数：整体热镀锌喷塑处理 含基座：基坑开挖，预埋件安装，浇筑，养护，立杆、附件安装，接地，防腐
	根
	6
	
	

	5
	千兆光纤收发器
	1.名称：光纤收发器
2.规格型号参数：千兆一光一电收发器
3.本体安装、校正、单体调整等内容
	对
	2
	
	

	6
	5口千兆交换机
	1.名称：5口交换机
2.规格型号参数：5口千兆交换机
3.本体安装、校正、单体调整等内容
	台
	2
	
	

	7
	4口千兆POE交换机
	1.名称：8口POE交换机
2.规格型号参数：8口千兆POE
3.本体安装、校正、单体调整等内容
	台
	2
	
	

	8
	室外不锈钢防水箱
	1.名称：防水箱
2.规格：40*30
3.本地安装、校正、单体调整等内容
	台
	8
	
	

	9
	6芯室外复合光缆
	1.名称：光缆
2.规格型号：6芯轻铠
3.带2X1.5电源线
	米
	500
	
	

	10
	超五类网线
	1.名称：室外护套网线
2.配线形式：暗配
3.型号：超5类网线
4.材质：铜芯
	箱
	2
	
	

	11
	路由器
	满足道闸及监控外网连接需要
	台
	1
	
	

	12
	施工费调试费
	包含安装，调试、开沟、预埋、熔纤
	批
	1
	
	

	13
	辅材
	包含PVC管、软管、水晶头、扎带、插排等
	批
	1
	
	

	14
	抓拍识别一体机
	抓拍识别一体机、道闸收费系统需并确保与公司原收费大华平台对接成功，中标人可采用设备与平台或平台与平台的两种方式对接，相关对接费用由中标人承担，如对接不成功，所有损失由中标人自行承担并赔偿由此造成的损失。
	台
	4
	
	

	15
	直杆道闸机箱
	道闸机箱需带防砸雷达，需与抓拍识别一体机对接保证正常使用
	台
	3
	
	

	16
	安全岛
	混凝土安全岛
	批
	3
	
	

	17
	设备箱
	用于放置监控录像机等设备
	个
	1
	
	

	18
	互联网专线
	外网专线100兆
	年
	5
	
	

	合价（1+2+… +18）：         元

	（二）会峰大厦前广场停车场：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（元）

	1
	监控摄像设备
	1.1/2.7，400万CMOS图像传感器； 
2.视频分辨率2560(H)* 1440(V)（1440P）@25fps； 
3.镜头视觉：水平视场角90.3° 
4.夜晚模式：支持红外夜视（50米）及全彩夜视； 
5.室外摄像头防水防尘
	台(套)
	6
	
	

	2
2
	网络硬盘录像机
	2U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：4个SATA接口
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持12×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出
	套
	1
	
	

	3
	监控硬盘
	4TB监控硬盘
	块
	1
	
	

	4
	3.5米立杆
	1.名称：监控立杆（含基础）
2.技术参数：整体热镀锌喷塑处理 含基座：基坑开挖，预埋件安装，浇筑，养护，立杆、附件安装，接地，防腐
	根
	4
	
	

	5
	千兆光纤收发器
	1.名称：光纤收发器
2.规格型号参数：千兆一光一电收发器
3.本体安装、校正、单体调整等内容
	对
	2
	
	

	6
	5口千兆交换机
	1.名称：5口交换机
2.规格型号参数：5口千兆交换机
3.本体安装、校正、单体调整等内容
	台
	2
	
	

	7
	4口千兆POE交换机
	1.名称：8口POE交换机
2.规格型号参数：8口千兆POE
3.本体安装、校正、单体调整等内容
	台
	2
	
	

	8
	室外不锈钢防水箱
	1.名称：防水箱
2.规格：40*30
3.本地安装、校正、单体调整等内容
	台
	6
	
	

	9
	6芯室外复合光缆
	1.名称：光缆
2.规格型号：6芯轻铠
3.带2X1.5电源线
	米
	500
	
	

	10
	超五类网线
	1.名称：室外护套网线
2.配线形式：暗配
3.型号：超5类网线
4.材质：铜芯
	箱
	2
	
	

	11
	路由器
	满足道闸及监控外网连接需要
	台
	1
	
	

	12
	施工费调试费
	包含安装，调试、开沟、预埋、熔纤
	批
	1
	
	

	13
	辅材
	包含PVC管、软管、水晶头、扎带、插排等
	批
	1
	
	

	14
	抓拍识别一体机
	抓拍识别一体机、道闸收费系统需并确保与公司原收费大华平台对接成功，中标人可采用设备与平台或平台与平台的两种方式对接，相关对接费用由中标人承担，如对接不成功，所有损失由中标人自行承担并赔偿由此造成的损失。
	台
	2
	
	

	15
	直杆道闸机箱
	道闸机箱需带防砸雷达，需与抓拍识别一体机对接保证正常使用
	台
	1
	
	

	16
	安全岛
	混凝土安全岛
	批
	1
	
	

	17
	设备箱
	用于放置监控录像机等设备
	个
	1
	
	

	18
	互联网专线
	外网专线100兆
	年
	5
	
	

	19
	护栏
	材质：不锈钢管   高度：1米  颜色：白
	米
	80
	
	

	20
	停车位与指示标线
	共22个停车位，每个停车位长宽为5.5*2.6米 、车辆进出场指示箭头标线
材料：热熔涂料
	批
	1
	
	

	合价（1+2+… +20）：         元

	总计（一+二）：                        元


注：
1.本清单内容仅供参考，具体所需材料以现场实际为准。
[bookmark: _GoBack]2.本项目为交钥匙项目，所有和项目相关的事项全部包含在项目中，如果需要其他配件、线材、施工以及第三方对接配合工作需要支付费用等，需要投标人全部考虑，招标人不另外支付任何费用，全部由中标人提供。如投标人使用除招标人现有大华停车平台的其他平台，投标人需按招标人提供的平台对外接口自行评估研发对接，平台相关对接、咨询等费用约8000元，需由中标人承担，对接完成后的停车平台免费给招标人使用（中标设备平台永久免费供招标人使用）。
3.本项目整体质保期五年。

投标人名称：                        （盖单位章）
投标人法定代表人：                      （签字或盖章）
日    期：                              
1

