 南浦园、文华园—低速新能源车充电设施采购安装项目招标文件
一、项目情况
南浦园、文华园—低速新能源车充电设施采购安装项目。在南浦园、文华园加装非机动车充电设备约40个充电端口。
二、采购需求
在南浦园、文华园加装非机动车充电设备约40个充电端口，采购需求如下：

（一）充电桩参数
	序号
	名称
	技术标准

	1
	智能充电桩设备及安 装
	1、满足设计规范及安全使用要求，端口标准间距1.2m，具体可根据现场情况确定，最小间距不低于0.8m（常规设备为1台主机带10个端口，具体可根据现场决定使用匹配的充电桩）。

2、包含设备、安装的管、线、分支电源线等所有配套的辅助用材（主机到端口配套的管、线、插座及设备接地等）。

3、必须满足相关部门验收要求，及材料检测等，招标人不再支付该费用。

4、充电桩需要的信号等物联网卡含在内，需免费提供至少五年的物联网卡服务，服务期结束后配合招标人做好交接工作。此项费用由投标人自行考虑在投标报价中，后期实施时，免费提供设备安装并调试、测试，招标人不再支付该费用。

5、智能充电控制器：使用场地：室内、室外；工作温度 ： -20～60℃；工作湿度 ：小于90%不凝露；供电要求：专用配电柜，内置空开、漏电保护器、避雷器；供电能力：总供电功率大于主线上并联设备同时工作功率；电线接驳要求：确保火线、零线、地线正确连接；输出口数：十路输出，独立控制；电能计量： 每个充电口独立计量，计量精度可达二级标准；防爆等级：IK09；防尘防水：IP64 ；过载保护：支持；过压保护：支持；过流保护：支持；过温保护：支持；升级：支持远程OTA升级；空载断电判断功率： 0.8W（可配置）；空载断电延时时间：45秒（可配置）；充满判断功率：10W（可配置）；充满延时关闭：2小时（可配置）；高温判断阀值：85℃（可配置）；最大充电时间：10小时（可配置）；扫码充电：微信、支付宝扫码充电，支持电子钱包刷卡充电：在线卡卡充值：微信/支付宝扫码充值。

6、中标单位提供的充电桩设备需在外表面丝印或者印刷相关标识需得到招标人认可方可使用和安装充电桩。


（二）电缆要求
	序号
	名称
	技术标准

	1
	铜芯YJV-0.6/1KV

3*6外接电源
	1、投标人自行勘察现场，综合考虑。

2、外接电源路径需埋管、过路、桥架等，投标人自行考虑综合单价，招标人不再支付额外的费用。

3、埋地线缆根据线缆大小配套pvc电线管，余方投标人自行考虑。走桥架、开槽埋管、缆线沟、现有缆线管所需施工及配套辅材均包含在内。

4、实际工程量根据现场实际情况计算。

5、现场对场区造成破坏（包含但不限于开挖、过路、穿墙、绿化）需修 复的均包含本报 价内，招标人不 再单独支付费用 。


投标报价的综合单价包括完成本项目全部供货及服务的一切费用：包括但不限于材料费（含主材、导水槽、预埋件等辅材、安装配件等，中标人提供产品需能直接在现场进行安装，招标人无需采购其他任何辅材及配件）、安装费、运输费、装卸费、设计费、国家对供应商征收的各种税费及招标过程中发生的费用及售后服务期内发生的任何缺陷的修复等所需的一切费用。

（三）平台及相关要求
投标人提供的充电桩设备数据协议接口开放，接入现有“铁塔充吧”平台，须免费配合平台运营方对接设备平台上线；若招采人需更换充电桩运营平台的，投标人需负责设备端数据协议接口开放等对接工作并接入新平台。

（四）产品责任保险要求
投标人所供设备需提供设备产品责任险。
三、项目付款及工期要求

项目工期：中标人应在14日内完成供货及安装调试；
付款方式：中标单位与滁州工投新能源开发有限公司签订合同，中标人安装调试完成并开具增值税发票，滁州工投新能源开发有限公司验收完成后付至审核工程总价的98%，剩余2%作为质量保证金二年后付清。

四、资格要求

1、投标人须具有独立的法人资格且具有相应供货能力。
2、最高限价：本项目最高限价为（人民币）9887.5元，设备综合单价最高限价为135.55元/端口（含税）；铜芯YJV-0.6/1KV 3*6外接电源最高限价为29.77元/米（含税）。

五、评审方法

最低评标价法，以扣除可抵扣进项税后的总价金额最低者中标。

六、投标文件组成

1、营业执照复印件；

2、法定代表人身份证复印件或法定代表人签署的授权书原件及被授权人身份证复印件；（详见附件1）
3、投标函；（详见附件2）

4、分项报价单；（详见附件3）

5、售后服务承诺书；（投标人自行出具）
以上投标材料均需加盖公章，密封后按下文时间和地址要求邮寄或递送。

七、《招标文件》领取方式

在滁州市扬子工业投资集团有限公司官网(http://www.czyzgtjt.com)下载。

八、招标时间、投标地址
公示时间：自2026年7月23日至2026年7月30日
截止时间：2026年7月30日9:00（北京时间）前将投标文件（正本一份）密封递交或快寄至下文地址；投标文件以招标人收到时间为准，超过截止时间送达的投标文件无效；

投标地址：滁州市中都大道与醉翁路交叉口西南侧城投大厦13楼1310会议室；

九、开标时间、地点

开标时间：投标人需在2026年7月30日9时前将附件中投标函及其他投标文件密封邮寄或递送至下文地址；

开标地点：滁州市中都大道与醉翁路交叉口西南侧城投大厦13楼1310会议室；

联系人：王工；联系电话：17625932920
监督电话：0550-3018133
滁州工投新能源开发有限公司

                            2026年7月23日
附件1
法定代表人身份证明文件或授权委托书

1、法定代表人身份证明文件

单位名称：                                 
单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年      月      日

经营期限：                                 

姓名：           身份证号码：             性别：      年龄：       
职务：       ，系                                （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

单位：               （盖章）
                                        年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标单位）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”（项目名称）询价文件，全权处理与该项目询价、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。                     

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件
法定代表人身份证复印件

投标单位（盖章）：
法定代表人（身份证号码）：              （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：              （签字或盖章）      

  年    月    日
附件2

投  标  函

致：       (招标人)        

1.我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    ”服务。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“   （项目名称）   ”的货物及服务，我方报价为人民币      元， 开具增值税      发票，税率为   %。（投标人需填写开具增值税专用或普通发票并注明税率，否则投标函无效）
3.本项目投标有效期为  90  日历天（从投标截止之日算起）。

4.一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

5.我方同意按照招标文件的要求，递交金额为人民币  /  （大写）的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。（本条不采用）

6.若我方中标，愿意为本项目提交的纸质投标文件正本一份。

7.我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

8.我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

                投标人名称：                        （盖章）

投标人法定代表人：                 （签字或盖章）

日    期：                 
通讯地址：                 
电    话：                 
传    真：          
附件3
分项报价清单

	序号
	产品名称
	规格型号

品牌
	单位
	数量
	综合单 价最高限价（元/端口）
	单价（元/端口）
	合 价（元）
	备注

	1
	智能充电桩设备及安装（金属充电横杆支架或充电蘑菇头样式）
	
	端口
	40
	135.55
	
	
	

	2
	铜芯YJV-0.6/1KV

3*6外接电源
	
	米
	150
	29.77
	
	
	

	投标报价：               元；小写：          元；（填入投标函和开标一览表）


注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。
2.投标报价的综合单价包括完成本项目全部供货及服务的一切费用：包括但不限于材料费（含主材、导水槽、预埋件等辅材、安装配件等，中标人提供产品需能直接在现场进行安装，招标人无需采购其他任何辅材及配件）、安装费、运输费、装卸费、设计费、招标代理、专家评审费用、国家对供应商征收的各种税费及招标过程中发生的费用及售后服务期内发生的任何缺陷的修复等所需的一切费用。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。
3.采购清单数量为预估数量，竣工结算时以实际发生的工程量为准，并按实结算。
投标人名称（盖单位章）：                                
法定代表人 （签章）：                          
日    期：        年      月      日



